|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | | |
| **Załącznik nr 3- Kosztorys ofertowy** | | | | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | | **Jm** | **Ilość robót** | | **Cena jedn. roboty** | **Wartość** |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 |  | TOALETA PARTER | |  |  | |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | |  |  | |  |  |
| 1.1.1 | KNR-W 4-01 0821-0800 | Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych układanej na kleju | | m2 | 0,320 | |  |  |
| 1.1.2 | KNR-W 4-02 0229-0700 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicy do 50 mm - na ścianach budynku | | m | 2,500 | |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 8 0225-0300 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 8 0122-0400 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 1.1.5 | KSNR 8 0225-0500 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 1.1.6 | KNR-I 19-01 1019-0300 | Demontaż - ostrożne Wyjęcie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2 | | m2 | 1,400 | |  |  |
| 1.1.7 | KNP 18-90 2230-5402 | Domontaż skrzydła drzwiowego | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 1.1.8 | KNNR-W 3 0513-0400 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych | | m2 | 2,625 | |  |  |
| 1.1.9 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | | m3 | 0,900 | |  |  |
| 1.1.10 |  | Koszty utylizacji odpadów | | m3 | 0,900 | |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE | |  |  | |  |  |
| 1.3 | KNR-I 19-01 1310-0100 | Usunięcie starej farby olejnej. Ługowanie farby z tynków ścian | | m2 | 11,970 | |  |  |
| 1.4 | KNR-I 0-23 2611-0100 | Przygotowanie starego podłoża, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | m2 | 14,759 | |  |  |
| 1.5 | NNRNKB 2-02U 1134-0200 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) | | m2 | 26,849 | |  |  |
| 1.6 | KNNR 2 0803-0200 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | | m2 | 16,926 | |  |  |
| 1.7 | ZKNR-C 1 0103-0800 | Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach | | 100 m2 | 0,035 | |  |  |
| 1.8 | ZKNR-C 1 0103-0801 | Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach | | 100 m2 | 0,064 | |  |  |
| 1.9 | KNNR 2 1401-0600 | Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania | | m2 | 9,923 | |  |  |
| 1.10 | TZKNBK cz. XVIII 0102-1290 | Montaż armatury i uzbrojenia. Baterie umywalkowe stojące | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 1.11 | TZKNBK cz. XVIII 0203-1140 | Montaż przyborów i urządzeń. Umywalki fajansowe | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 1.12 | TZKNBK cz. XVIII 0203-1210 | Montaż przyborów i urządzeń. Miski ustępowe fajansowe z automatem spłukującym | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 1.13 | KNR-W 4-01 0345-0500 | Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1 1/2 cegły,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | | m | 2,500 | |  |  |
| 1.14 | KNNR 4 0208-0700 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | | m | 3,000 | |  |  |
| 1.15 | KNNR 4 0211-0100 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 1.16 | KNR 2-15 0107-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm | | szt. | 2,000 | |  |  |
| 1.17 | KNR 2-15 0107-0600 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych,elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 1.18 | KNNR 4 0133-0101 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur miedzianych | | szt. | 3,000 | |  |  |
| 1.19 | KNNR 8 0108-0100 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm na ścianie | | m | 3,000 | |  |  |
| 1.20 | N.Z. 2-15P 0408-0200 | Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15 mm | | m | 3,000 | |  |  |
| 1.21 |  | Zabudowa kabiny systemowa - płyty kompaktowe z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości 13 mm, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem | | m2 | 2,500 | |  |  |
| 1.22 | KNNR-W 3 1014-0200 | Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów | | 10 m2 | 0,168 | |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | *SeKo Smart 13.2.1.3* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | | **Jm** | **Ilość robót** | | **Cena jedn. roboty** | **Wartość** |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 2 |  | TOALETA PIĘTRO | |  |  | |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | |  |  | |  |  |
| 2.1.1 | KNR-W 4-01 0821-0800 | Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych układanej na kleju | | m2 | 3,500 | |  |  |
| 2.1.2 | KNR 4-04 0504-0300 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | | m2 | 3,475 | |  |  |
| 2.1.3 | KNR-W 4-02 0229-0700 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicy do 50 mm - na ścianach budynku | | m | 2,500 | |  |  |
| 2.1.4 | KNNR 8 0225-0300 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 2.1.5 | KNNR 8 0122-0400 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 2.1.6 | KSNR 8 0225-0500 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 2.1.7 | KNR-I 19-01 1019-0300 | Demontaż - ostrożne Wyjęcie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2 | | m2 | 1,400 | |  |  |
| 2.1.8 | KNP 18-90 2230-5402 | Domontaż skrzydła drzwiowego | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 2.1.9 | KNNR-W 3 0513-0400 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych | | m2 | 2,625 | |  |  |
| 2.1.10 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | | m3 | 0,900 | |  |  |
| 2.1.11 |  | Koszty utylizacji odpadów | | m3 | 0,900 | |  |  |
| 2.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE | |  |  | |  |  |
| 2.3 | KNR-I 19-01 1310-0100 | Usunięcie starej farby olejnej. Ługowanie farby z tynków ścian | | m2 | 11,970 | |  |  |
| 2.4 | KNR-I 0-23 2611-0100 | Przygotowanie starego podłoża, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | m2 | 14,759 | |  |  |
| 2.5 | NNRNKB 2-02U 1134-0200 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) | | m2 | 26,849 | |  |  |
| 2.6 | KNNR 2 0803-0200 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | | m2 | 16,926 | |  |  |
| 2.7 | KNR 2-02 1104-0200 | Posadzki jedno-,i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych),naklejanych 50x50 mm. | | m2 | 3,475 | |  |  |
| 2.8 | ZKNR-C 1 0103-0800 | Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach | | 100 m2 | 0,035 | |  |  |
| 2.9 | ZKNR-C 1 0103-0801 | Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach | | 100 m2 | 0,064 | |  |  |
| 2.10 | KNNR 2 1401-0600 | Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania | | m2 | 9,923 | |  |  |
| 2.11 | TZKNBK cz. XVIII 0102-1290 | Montaż armatury i uzbrojenia. Baterie umywalkowe stojące | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 2.12 | TZKNBK cz. XVIII 0203-1140 | Montaż przyborów i urządzeń. Umywalki fajansowe | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 2.13 | TZKNBK cz. XVIII 0203-1210 | Montaż przyborów i urządzeń. Miski ustępowe fajansowe z automatem spłukującym | | kpl. | 1,000 | |  |  |
| 2.14 | KNR-W 4-01 0345-0500 | Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1 1/2 cegły,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | | m | 2,500 | |  |  |
| 2.15 | KNNR 4 0208-0700 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | | m | 3,000 | |  |  |
| 2.16 | KNNR 4 0211-0100 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 2.17 | KNR 2-15 0107-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm | | szt. | 2,000 | |  |  |
| 2.18 | KNR 2-15 0107-0600 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych,elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm | | szt. | 1,000 | |  |  |
| 2.19 | KNNR 4 0133-0101 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur miedzianych | | szt. | 3,000 | |  |  |
| 2.20 | KNNR 8 0108-0100 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm na ścianie | | m | 3,000 | |  |  |
| 2.21 | N.Z. 2-15P 0408-0200 | Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15 mm | | m | 3,000 | |  |  |
| 2.22 |  | Zabudowa kabiny systemowa - płyty kompaktowe z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości 13 mm, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem | | m2 | 2,500 | |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | *SeKo Smart 13.2.1.3* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | | | | |
| **Lp** | **Kod** | | **Opis** | | **Jm** | **Ilość robót** | | | **Cena jedn. roboty** | **Wartość** |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 2.23 | KNNR-W 3 1014-0200 | | Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów | | 10 m2 | 0,168 | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: | | | | | |  | | | |
|  | | **Wartość końcowa:** | | | | | |  | | | |